 

**ФАРЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПОВ**

**ФВН-64-1, ФВН-64-2**

**ПАСПОРТ**

**ИЖЦМ.676117.023 ПС**

**1 Основные сведения об изделии**

Описание издели

Светильник взрывозащищенный

Обозначение: ФВН-64 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

модификация, исполнение

Дата изготовления:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изготовитель: АО «Ашасветотехника»

Адрес Изготовителя: г.Аша, Челябинской области, улица Ленина, дом 2

Заводской номер изделия:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок службы фары не менее 5 лет при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Сведения по сертификации изделия:

Орган по сертификации ООО «ТехБезопасность»

ЕАЭС RU C-RU.HA65.В.01120/21

**2 Основные технические данные**

Маркировка взрывозащиты:

С лампой 1Ex db IIВ T4 Gb Х

Со светодиодным модулем 1Ex db mb IIВ T4 Gb Х

Степень защиты от внешних воздействий

по ГОСТ 14254-2015, не ниже IP54

Класс электротехнических изделий по способу

защиты человека от поражения электрическим

током по ГОСТ 12.2.007.0-75 III

Допустимая температура окружающей среды

при эксплуатации, °С: от минус 60 до плюс 45 (УХЛ1)

от минус 10 до плюс 50 (Т1)

Фара взрывозащищенная ФВН-64-1, ФВН-64-2:

– Лампа А12-50 ГОСТ 2023.1-88,

- Напряжение питания переменного тока, V 12

- Номинальная мощность, W 50

допускается замена на Лампу А24-50 ГОСТ 2023.1-88,

- Напряжение питания переменного тока, V 24

- Номинальная мощность, W 50

допускается замена на Лампу А24-60 ГОСТ 2023.1-88,

- Напряжение питания переменного тока, V 24

- Номинальная мощность, W 60

Фара взрывозащищенная ФВН-64-2:

- Светодиодный модуль-

Напряжение питания переменного

и постоянного тока, V 12-36

- Мощность, Вт, не более 15

- Частота напряжения питающей сети, Гц 50

Соответствуют требованиям ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2013, ТР ТС 012/2011, ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012

**3 Комплектность поставки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова  ние | Обозначение | Количест  во | Заводс  кой  номер | При  ме-  чния |
| 1. Изделие | | | | |
| Фара  взрывозащищенная | ФВН-64 | 1 шт. |  |  |
| 2. Документация | | | | |
| Техничес  кое описание и инструкция по  эксплуата  ции  Паспорт | ИЖЦМ.676117.023 ТО  ИЖЦМ.676117.023 ПС | 1 экз. на25 светильников или менее в зависимости от заказа  1 экз. |  |  |
| 3. Комплект инструмента и принадлежностей | | | | |
| С лампой накаливания | | | | |
| Ключ  Ключ  Лампа | ДБИШ.296441.006-01  ДБИШ.764431.002  А12-50 или А24-60  ГОСТ 2023.1-88 | 1 шт.  1 шт.  1 шт. |  |  |
| Со светодиодным модулем | | | | |
| Ключ | ДБИШ.296441.006-01 | 1 шт. |  |  |

**4 Гарантии изготовителя**

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев (с лампой) и 36 месяцев (со светодиодным модулем) со дня ввода фары в эксплуатацию.

Для светильников поставляемых на экспорт, гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента их проследования через Государственную границу Российской Федерации.

**5 Свидетельство об упаковывании**

Светильник взрывозащищенный

ФВН-64 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

модификация, исполнение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

заводской номер изделия

упакован и отправлен Заказчику согласно технической документации.

Упаковано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись ФИО год, месяц, число

**6 Свидетельство о приемке**

Светильник взрывозащищенный

ФВН-64 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

модификация, исполнение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

заводской номер изделия

соответствует требованиям технических условий

ТУ 16-676.202-86 и признан годным для эксплуатации

Штамп ОТК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись ФИО год, месяц, число

**7 Рекламации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Краткое описание рекламации | Принятые меры |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**8 Сведения о проведении периодических проверок**

Светильник взрывозащищенный

ФВН-64- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тип,модификация, исполнение

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

дата изготовления заводской номер изделия Дата ввода в

эксплуатацию

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата проверки | Вывод о проверке  (годен/не годен) | Подпись  Проверяющего | Примеча  ния |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

8

1

7

2

6

3

5

4