 

**ФАРЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПОВ**

**ФВН-64-1, ФВН-64-2**

**ПАСПОРТ**

**ИЖЦМ.676117.023 ПС**

**1 Основные сведения об изделии**

Описание издели

Светильник взрывозащищенный

Обозначение: ФВН-64 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 модификация, исполнение

Дата изготовления:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изготовитель: АО «Ашасветотехника»

 Адрес Изготовителя: г.Аша, Челябинской области, улица Ленина, дом 2

Заводской номер изделия:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок службы фары не менее 5 лет при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Сведения по сертификации изделия:

Орган по сертификации ООО «ТехБезопасность»

ЕАЭС RU C-RU.HA65.В.01120/21

 **2 Основные технические данные**

Маркировка взрывозащиты:

С лампой 1Ex db IIВ T4 Gb Х

Со светодиодным модулем 1Ex db mb IIВ T4 Gb Х

Степень защиты от внешних воздействий

по ГОСТ 14254-2015, не ниже IP54

Класс электротехнических изделий по способу

защиты человека от поражения электрическим

током по ГОСТ 12.2.007.0-75 III

Допустимая температура окружающей среды

при эксплуатации, °С: от минус 60 до плюс 45 (УХЛ1)

 от минус 10 до плюс 50 (Т1)

Фара взрывозащищенная ФВН-64-1, ФВН-64-2:

 – Лампа А12-50 ГОСТ 2023.1-88,

 - Напряжение питания переменного тока, V 12

 - Номинальная мощность, W 50

допускается замена на Лампу А24-50 ГОСТ 2023.1-88,

 - Напряжение питания переменного тока, V 24

 - Номинальная мощность, W 50

допускается замена на Лампу А24-60 ГОСТ 2023.1-88,

 - Напряжение питания переменного тока, V 24

 - Номинальная мощность, W 60

Фара взрывозащищенная ФВН-64-2:

 - Светодиодный модуль-

Напряжение питания переменного

 и постоянного тока, V 12-36

 - Мощность, Вт, не более 15

 - Частота напряжения питающей сети, Гц 50

 Соответствуют требованиям ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2013, ТР ТС 012/2011, ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012

**3 Комплектность поставки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение | Количество | Заводскойномер | Приме-чния |
| 1. Изделие |
| Фаравзрывозащищенная | ФВН-64  | 1 шт. |  |  |
| 2. Документация |
| Техническое описание и инструкция поэксплуатацииПаспорт | ИЖЦМ.676117.023 ТОИЖЦМ.676117.023 ПС | 1 экз. на25 светильников или менее в зависимости от заказа1 экз. |  |  |
| 3. Комплект инструмента и принадлежностей |
| С лампой накаливания |
| Ключ КлючЛампа  | ДБИШ.296441.006-01ДБИШ.764431.002А12-50 или А24-60 ГОСТ 2023.1-88 | 1 шт.1 шт. 1 шт. |  |  |
| Со светодиодным модулем |
| Ключ | ДБИШ.296441.006-01 | 1 шт. |  |  |

**4 Гарантии изготовителя**

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев (с лампой) и 36 месяцев (со светодиодным модулем) со дня ввода фары в эксплуатацию.

Для светильников поставляемых на экспорт, гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента их проследования через Государственную границу Российской Федерации.

**5 Свидетельство об упаковывании**

Светильник взрывозащищенный

 ФВН-64 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 модификация, исполнение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 заводской номер изделия

упакован и отправлен Заказчику согласно технической документации.

Упаковано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Подпись ФИО год, месяц, число

**6 Свидетельство о приемке**

Светильник взрывозащищенный

ФВН-64 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 модификация, исполнение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 заводской номер изделия

соответствует требованиям технических условий

ТУ 16-676.202-86 и признан годным для эксплуатации

 Штамп ОТК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Подпись ФИО год, месяц, число

**7 Рекламации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Краткое описание рекламации | Принятые меры |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**8 Сведения о проведении периодических проверок**

Светильник взрывозащищенный

ФВН-64- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 тип,модификация, исполнение

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 дата изготовления заводской номер изделия Дата ввода в

 эксплуатацию

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата проверки | Вывод о проверке(годен/не годен) | ПодписьПроверяющего | Примечания |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

8

1

7

2

6

3

5

4